1 0 - 4 1 0 - 3 1 0 - 2 9 8 98.59 9 99.51 0 0150V250V

Off-Track OccupancyEfficiency [%]0.8fC1.0fC1.35fC1.58fC1.75fC0.6fC0.92fC1.23fC1.55fCnon-irradiated irradiated 1.2*101 4 p/cm2 1.15fC