8 5 9 0 9 5 1 0 0 - 2 0 - 1 0 01 0 2 0 3 0 EFFICIENCY ATT7- irradiated

0.8fC1.0fC1.2fC1.4fC

TRACKING EFFICIENCY [%]ROTATION ANGLE [o]